**TEMPOMATIC PRO elektronische kraan**

Op batterijen

Draaibare demonteerbare uitloop, gladde binnenkant

Referentie: **445257**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelkraan op blad:

Individuele elektrische sturing IP65.

Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.

Debiet ingesteld op 4 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Lichaam is massief messing verchroomd met verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

PEX flexibel met filter en elektroventiel M3/8".

Draaibare uitloop 360° met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Demonteerbare uitloop voor reiniging.

Antiblokkeerveiligheid in stromende toestand.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.