**TEMPOMATIC elektronische kraan met demonteerbare BIOCLIP uitloop**

Infrarood muurkraan met wegwerpbare uitloop

Op netspanning

Referentie: **20801T2**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelkraan muurmodel voor bevestiging op paneel.

Sensorkraan met demonteerbare BIOCLIP uitloop.

Infrarood kraan geleverd met 1 demonteerbare wegwerpbare uitloop in Hostaform® L.125 mm.

Individuele elektronische sturing IP65.

Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12V.

Voet en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ̴60 sec elke 24 h na laatste gebruik).

Debiet beperkt op 4 l/min bij 3 bar.

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Individuele detectie te plaatsen op de wand.

Elektroventiel M3/8" met filterdichting.

Voet Ø 60 in messing verchroomd.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Kraan conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).

Aanbevolen installatiehoogte: 110-200 mm boven de wastafel.

Elektronische kraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Automatische kraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Kraan met 30 jaar garantie.

Twee sluitingsmogelijkheden:

- Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting

- ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min.

Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Plaats de detectie op de zijkant van de kraan in ON/OFF modus.