**Mechanische mengkraan voor spoeltafel**

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.200, hygiënische hendel L.150

Met standaard S-koppelingen

Referentie: **2519LS**

Beschrijving voor bestektekst

Mechanische muurmengkraan voor spoeltafel.

Mechanische muurmengkraan met getrokken draaibare uitloop L.200 met gladde binnenkant (beperkt bacteriegroei).

Onderuitloop Ø 22 met stervormige messing straalbreker.

Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Debiet 26 l/min bij 3 bar.

Lichaam in verchroomd messing.

Hygiënische hendel L. 150.

Mengkraan met asafstand 150 mm, geleverd met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan met 30 jaar garantie.