**Mechanische spoeltafelmengkraan muurmodel**

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.200

Met standaard S-koppelingen

Referentie: **5445T2S**

 Beschrijving voor bestektekst

Mechanische muurmengkraan voor spoeltafel met draaibare getrokken onderuitloop Ø 22 L.200 met stervormige messing straalbreker.

 Uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacteriegroei).

Debiet 45 l/min bij 3 bar.

Draaiknoppen in verchroomd metaal met keramische binnenwerken.

Geleverd met 2 S-koppelingen M1/2” M3/4".

30 jaar garantie.