**Doucheset met leegloop en mechanische mengkraan**

Doucheset met ééngreepsmengkraan, muurmodel

Met STOP/CHECK S-koppelingen

Referentie: **2739HYG**

 Beschrijving voor bestektekst

Doucheset met mechanische ééngreepsmengkraan, muurmodel.

Douchecombinatie met automatische leegloop.

• Muurmengkraan met Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchroomd en bediening met open greep.

Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.

Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".

• Verchroomde handdouche (ref. 813) met doucheslang (ref. 836T3) en draaibare verchroomde muurhouder (ref. 845).

• Antistagnatie koppeling FM1/2" te plaatsen tussen de onderuitgang en de doucheslang, voor automatische leegloop van de handdouche en de doucheslang (ref. 880).

Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.