**Tweegats mengkraan op blad - 100 l/min**

Op rechte verhoogstukken

Voor grote spoelbakken

Referentie: **5603**

Beschrijving voor bestektekst

Tweegats mengkraan op blad M3/4" met asafstand 150 mm, op rechte verhoogstukken voor grote spoelbakken.

Draaibare getrokken uitloop Ø 22 H.380 L.300.

Stervormige straalbreker in messing.

Verstevigd traditioneel mechanisme met korte pas.

Ergonomische en schokwerende bolgrepen.

Debiet 100 l/min bij 3 bar aangepast voor grote spoelbakken.

Volledig debiet in 1/2 draai.

Uitloop met gladde binnenkant.

Monoblok lichaam en uitloop in messing verchroomd.

Verstevigde bevestiging en verborgen aansluiting.

30 jaar garantie.