**Eéngats mengkraan op blad - 100 l/min**

Mengkraan met groot debiet voor grote spoelbakken

Op verhoogde zuil

Referentie: **5612**

Beschrijving voor bestektekst

Professionele keukenmengkraan op blad.

Eéngatsmengkraan met verhoogde zuil, voor installatie op fornuis.

Mengkraan voor spoeltafels en -bakken met draaibare getrokken uitloop H.650 mm L.300 mm.

Stervormige straalbreker in messing.

Verstevigd traditioneel mechanisme met korte pas.

Ergonomische en schokwerende bolgrepen.

Debiet 100 l/min bij 3 bar.

Volledig debiet in 1/2 draai.

Uitloop met gladde binnenkant.

Lichaam en uitloop in messing verchroomd.

Voeding d.m.v. gesoldeerde koperen buis.

Geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Verstevigde bevestiging.

30 jaar garantie.