**Voorspoelkolom met mengkraan**

Met tapkraan en getrokken draaibare uitloop

Zwarte flexibel en kalkwerende sproeier

Referentie: **5625**

 Beschrijving voor bestektekst

Volledige voorspoeldouche met tapkraan.

Eéngatsmengkraan op blad met bediening met staafgreep.

Geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Geleverd met flexibels F3/8" en terugslagkleppen.

Tapkraan met draaibare getrokken uitloop L.200 mm.

- Volledig debiet 16 l/min in 1/4 draai.

- Binnenwerk met verstevigd mechanisme en ergonomische greep.

Zwarte sproeier met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop (ref. 433010).

Kalkwerende sproeier en schokbestendige sproeikop.

Gewapende zwarte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in messing.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

30 jaar garantie.