**TEMPOMATIC MIX 4 elektronische mengkraan**

Op netspanning via inbouw aansluiting

Standaard hendel,elektronische module geïntegreerd

Referentie: **490100**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelmengkraan op blad:

Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V via inbouw aansluiting.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd

in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Lichaam in verchroomd rvs.

Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven.

PEX aansluitslangen F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde dubbele rvs bevestiging.

Antiblokkeerveiligheid in stromende toestand.

Temperatuurregeling op de zijkant van de mengkraan,

met regelbare temperatuurbegrenzing.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.