**TEMPOMATIC 2 elektronische kraan**

Op netspanning

Referentie: **444000**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelkraan op blad:

Individuele elektrische sturing IP65.

Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.

Debiet ingesteld op 4 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Lichaam in massief messing verchroomd.

PEX flexibel met filter en elektroventiel M3/8".

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Conform de vereisten van de norm NF Medische Omgeving.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.