**TEMPOMATIC elektronische kraan**

Op netspanning

TC van 155 mm

Referentie: **441157**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelkraan voor installatie in technische ruimte:

Individuele elektrische sturing IP65.

Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Vaste verchroomde uitloop L.170 mm met blokkeringspen en contramoer.

Verzonken rozet.

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Voor wand ≤ 155 mm.

Elektroventiel M3/8" met filterdichting.

Verzonken rozet.

Inkortbare draadstangen.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.