**TEMPOSTOP 2 zelfsluitende kraan**

Referentie: **702000**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende kraan voor wastafel op blad:

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Lichaam in messing verchroomd M1/2".

Bevestiging met contramoer.

30 jaar garantie.