**TEMPOSTOP zelfsluitende kraan**

Muurmodel, 1/2" met rozet

Referentie: **746292**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende kraan voor wastafel muurmodel:

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Lichaam in messing verchroomd met rozet M1/2".

30 jaar garantie.