**TEMPOSTOP zelfsluitende kraan**

Muurmodel, M1/2"

Referentie: **746410**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende kraan voor wastafel muurmodel:

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Lichaam in messing verchroomd M1/2".

Bediening met hendel (soepele bediening).

30 jaar garantie.