**TEMPOSTOP zelfsluitende kraan**

Muurmodel met draaibare uitloop, M1/2"

Referentie: **748150**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende muurkraan voor wastafel met draaibare uitloop:

Zelfsluiting na ~15 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Lichaam in messing verchroomd M1/2".

Geschikt voor uitgietbakken.

30 jaar garantie.