**TEMPOGENOU zelfsluitende kraan**

Met kniebediening

Haaks model

Referentie: **734100**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende kraan voor wastafel met kniebediening:

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Verstevigde bedieningshendel.

Muurrozet in massief messing verchroomd.

Voeding met koud of voorgemengd water.

Lichaam in messing verchroomd M1/2".

Haaks model voor toevoer ingebouwd in de muur M1/2”.

30 jaar garantie.