**MONOFOOT kraan met onmiddellijke sluiting**

Met voetbediening

Muurmontage

Referentie: **736102**

 Beschrijving voor bestektekst

Wastafelkraan met voetbediening:

Onmiddellijke automatische sluiting.

Opklapbaar pedaal voor gemakkelijk onderhoud van de vloer.

Hoogte pedaal regelbaar.

Bevestiging met 4 schroeven.

Voeding met koud of voorgemengd water.

Muurmontage M1/2".

30 jaar garantie.