**Vaste getrokken uitloop**

L.150 mm, H.170 mm

Op blad

Referentie: **204001**

 Beschrijving voor bestektekst

Getrokken uitloop Ø 16, M1/2".

L.150 mm, H.170 mm.

Messing verchroomd.

Uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacteriegroei).

Kalkwerende straalbreker ingesteld op 3 l/min.

30 jaar garantie.