**Vaste uitloop met rozet**

L.120 mm

Voor installatie met technische wand 165 mm

Referentie: **947151**

Beschrijving voor bestektekst

Uitloop Ø 32, M1/2".

L.120 mm.

Voor installatie door de muur ≤ 165 mm met anti-rotatiepen.

Inkortbare draadstang.

Massief messing verchroomd.

Kalkwerende straalbreker ingesteld op 3 l/min.

30 jaar garantie.