**Corbin uitloop**

L.120 mm, H.60 mm

Voor paneel

Referentie: **941922**

 Beschrijving voor bestektekst

Getrokken uitloop Ø 18, M1/2".

L.120 mm.

Voor paneel ≤ 10 mm.

Messing verchroomd.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker, ingesteld op 3 l/min.

30 jaar garantie.