**Verstevigde bevestigingsrozet**

Voor TEMPOMIX, TEMPOSTOP of TEMPOSOFT muurmodel

Ø 80, 4 schroeven

Referentie: **824800**

 Beschrijving voor bestektekst

Verstevigde rozet voor muurkranen TEMPOMIX, TEMPOSTOP of TEMPOSOFT.

4 bevestigingsschroeven.

F12 x 1,5.

4 mm dikte.

Aanbevolen bij installatie op paneel of gipsplaat.

30 jaar garantie.