**SECURITHERM douchepaneel**

Thermostatisch mechanisch tweegreeps bediening

Achteraansluiting, vaste kop en handdouche, alu

Referentie: **792380**

Beschrijving voor bestektekst

Thermostatisch tweegreeps douchepaneel:

Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw.

Verborgen aansluiting met flexibels M 1/2".

Thermostatische SECURITHERM mengkraan.

Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C,

met begrenzing op 38°C en tweede begrenzing op 41°C.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking

van het koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking

van het warm water.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Niet-zelfsluitende kranen 1/4 draai voor bediening van de

ROUND douchekop en de handdouche.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop

met automatische debietregeling, met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.

Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling

en met meegeleverde muurhouder.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.