**TEMPOMIX douchepaneel**

Zelfsluitend ééngreepsbediening

Achteraansluiting, vaste douchekop, aluminium

Referentie: **790310**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend douchepaneel met vaste douchekop:

Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw.

Verborgen aansluiting met flexibels M 1/2".

TEMPOMIX mengkraan met regelbare temperatuurbegrenzing.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en vaste kalkwerende ROUND douchekop

met automatische debietregeling.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.