**TEMPOMIX douchepaneel**

Zelfsluitend ééngreepsbediening

Bovenaansluiting, handdouche, aluminium

Referentie: **790350**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend douchepaneel met handdouche:

Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw.

Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M1/2".

TEMPOMIX mengkraan met regelbare temperatuurbegrenzing.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet: 11 l/min bij 3 bar.

Verstelbare handdouche op verchroomde stang met doucheslang.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

30 jaar garantie.