**TEMPOMIX douchepaneel**

Zelfsluitend ééngreepsbediening

Bovenaansluiting, handdouche, aluminium

Referentie: **790350**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend douchepaneel met handdouche:

Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw.

Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M1/2".

TEMPOMIX mengkraan met regelbare temperatuurbegrenzing.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet: 11 l/min bij 3 bar.

Verstelbare handdouche op verchroomde stang met doucheslang.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

Product ontworpen om thermische en chemische spoelingen te weerstaan in het kader van de van kracht zijnde regelgevingen.

30 jaar garantie.