**Douchepaneel**

Mechanisch

Bovenaansluiting, vaste douchekop, aluminium

Referentie: **791300**

 Beschrijving voor bestektekst

Mechanisch douchepaneel met ééngreepsmengkraan en vaste douchekop:

Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw.

Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M1/2".

Niet-zelfsluitende mechanische mengkraan.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop

met automatische debietregeling.

Verborgen bevestigingen.

Filters.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.