**TEMPOSOFT douchepaneel**

Zelfsluitend

Boven aansluiting, vaste douchekop, aluminium

Referentie: **749300**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend douchepaneel:

Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw.

Bovenaansluiting van gemengd water d.m.v. rechte stopkraan M1/2".

Zelfsluitende TEMPOSOFT kraan voor toevoer van gemengd water.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 6l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop

met automatische debietregeling.

Verborgen bevestigingen.

Filter.

Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte

30 jaar garantie.