**TEMPOMIX douchemengkraan**

Zelfsluitend ééngreepsbediening

Inbouw, rozet Ø 195

Referentie: **790927**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende douchemengkraan met standaard inbouwdoos:

Rozet Ø 195 in verchroomd metaal.

Standaard inbouwdoos.

Regelbare inbouwdiepte tussen 28 en 43 mm.

TEMPOMIX ééngreepsmengkraan 3/4".

Strakke vormgeving.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Temperatuurbegrenzing (regelbaar door de installateur).

Zelfsluiting na ~ 30 seconden, soepele bediening.

Debiet 12 l/min bij 3 bar.

Aansluitingen M1/2" voor koperen buis Ø 14.

Greep in verchroomd metaal.

Filters en terugslagkleppen geïntegreerd.

30 jaar garantie.

Aangezien dit model niet is uitgerust met een waterdichte inbouwdoos, dient de installateur de waterdichtheid van de inbouwruimte te verzekeren en er ook voor te zorgen dat bij condensatie of een eventueel lek het water uit de inbouwruimte kan weglopen (zie handleiding).