**TEMPOSOFT 2 doucheset**

Zelfsluitend

Opbouw, TONIC JET douchekop

Referentie: **747801**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende doucheset voor installatie in opbouw:

Zelfsluitende kraan TEMPOSOFT 2 M1/2" voor toevoer van gemengd water.

Installatie ingebouwd in de muur.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende hoofddouche TONIC JET met automatische debietregeling.

Verchroomd massief messing.

Douchestang Ø 16 met verstevigde kraag (bevestiging met meegeleverde schroeven).

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.