**TEMPOSOFT 2 douchekraan**

Zelfsluitend

Inbouw, soepele bediening

Referentie: **749428**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende douchekraan voor inbouw:

Zelfsluitende TEMPOSOFT 2 kraan M1/2"voor toevoer van gemengd water.

Installatie ingebouwd in de muur.

Rozet in glanzend gepolijst RVS 304 Ø 130.

Regelbare aanspanafstand van rozet tussen 1 en 5 mm.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet ingesteld op 6 l/min bij 3 bar, aanpasbaar.

Lichaam in massief messing.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Aangezien dit model niet is uitgerust met een waterdichte inbouwkast, dient de installateur de waterdichtheid van de inbouwruimte te verzekeren en er ook voor te zorgen dat bij condensatie of een eventueel lek het water uit de inbouwruimte kan weglopen (zie handleiding).