**TEMPOSTOP douchekraan**

Zelfsluitend

Inbouw, RVS afdekplaat 160 x 160

Referentie: **749628**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende douchekraan voor inbouw:

Zelfsluitende kraan TEMPOSTOP F1/2" voor toevoer van gemengd water.

Installatie ingebouwd in de muur.

Afdekplaat in mat gepolijst rvs 160 x 160 mm.

Regelbare inbouwdiepte tussen 25 en 45 mm.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 12 l/min bij 3 bar, aanpasbaar.

Lichaam en drukknop in massief messing.

30 jaar garantie.

Gezien dit model niet is uitgerust met een waterdichte inbouwkast, dient de installateur de waterdichtheid van de inbouwruimte te verzekeren en er ook voor te zorgen dat bij condensatie of een eventueel lek het water uit de inbouwruimte kan weglopen (zie handleiding).