**TEMPOSTOP douchekraan**

Zelfsluitend

Voor paneel

Referentie: **749770**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende douchekraan voor paneel:

Zelfsluitende kraan TEMPOSTOP M3/4" voor toevoer van gemengd water.

Voor montage op paneel 2 mm max.

Rozet in verchroomd metaal Ø70.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 12 l/min bij 3 bar, aanpasbaar.

Lichaam en drukknop in massief messing.

Aanspanring achteraan.

30 jaar garantie.