**TEMPOSTOP douchekraan**

Zelfsluitend

Opbouw, met debietregeling, M3/4"

Referentie: **749700**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende douchekraan voor opbouw:

Zelfsluitende kraan TEMPOSTOP M3/4" voor toevoer in lijn van gemengd water.

Installatie in opbouw.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 12 l/min bij 3 bar met debietregeling.

Lichaam en drukknop in verchroomd massief messing.

30 jaar garantie.