**TEMPOSTOP douchekraan**

Zelfsluitend

Opbouw, haaks, M1/2"

Referentie: **748000**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende douchekraan voor opbouw:

Zelfsluitende kraan TEMPOSTOP M1/2" voor toevoer van gemengd water.

Installatie in opbouw.

Haaks model voor ingebouwde aansluiting.

Zelfsluiting na ~15 seconden.

Debiet vooraf ingesteld op 9 l/min bij 3 bar, aanpasbaar.

Lichaam en drukknop in verchroomd massief messing.

30 jaar garantie.