**TONIC JET douchekop**

Kalkwerend

Opbouw voor zuil F3/4" en kraag

Referentie: **712020**

 Beschrijving voor bestektekst

Vaste kalkwerende douchekop voor opbouw:

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Automatische debietregeling.

Kalkwerende verstuiver met veilige vormgeving met draaibare straal.

Massief messing verchroomd.

Bevestiging met onzichtbare blokkeerbare schroef.

Systematische leegloop na elk gebruik

(geen stilstaand water of onzuiverheden).

Douchestang F3/4" en kraag (bevestiging a.d.h.v. meegeleverde schroeven).

30 jaar garantie.