**PREMIX NANO thermostatische mengautomaat**

Voor gemengd water van 34 tot 60°C

Vernikkeld, toevoeren F3/8" en uitgang M3/8"

Referentie: **732012**

Beschrijving voor bestektekst

Thermostatische mengautomaat voor gemengd water van 34 tot 60° C:

Om 1 of 2 kranen of 1 douche aan te sluiten.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking

van het koud of warm water.

Temperatuur vooraf ingesteld op 38°C,

aanpasbaar door de installateur tussen 34 en 60°C.

Filters en terugslagkleppen.

Aanbevolen debietbereik: 3 tot 12 l/min.

Thermische spoeling is mogelijk.

Lichaam in vernikkeld messing, toevoeren F3/8" en uitgang M3/8".

30 jaar garantie.