**PREMIX COMPACT thermostatische mengautomaat**

Voor gemengd water van 30 tot 60 °C

Vernikkeld messing lichaam, 2 tot 6 kranen, M1/2"

Referentie: **733015**

 Beschrijving voor bestektekst

Thermostatische mengautomaat voor gemengd water van 30 tot 60°C:

Om tussen de 2 en 6 sanitaire posten aan te sluiten

(afhankelijk van het debiet).

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking

van het koud of warm water.

Regelbare temperatuur tussen 30° en 60°C,

vergrendelbaar door de installateur.

Lichaam in messing.

Filters en terugslagkleppen.

Aanbevolen debietbereik: 5 tot 18 l/min.

Thermische spoeling is mogelijk.

M1/2".

Asafstand: 40 mm.

30 jaar garantie.