**TEMPOMATIC urinoirkraan**

Elektronisch op netspanning

Technische wand van 225 mm

Referentie: **428200**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische urinoirkraan met technische ruimte:

Stroomtoevoer op netspanning, elektrische sturing 12 V

met elektroventiel, filter en stopkraan M1/2".

Installatie in technische ruimte, met wand ≤ 225 mm.

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Detectie afstand, zelfsluiting en debiet regelbaar bij de installatie.

Voorzie een transformator 230/12 V.

Activatie na 3 seconden aanwezigheid.

Mogelijkheid tot automatische voorspoeling.

Zelfsluiting na ~ 3 seconden regelbaar tussen 3 en 12 seconden.

Hygiënische periodieke spoeling, elke 24 h na het laatste gebruik:

voorkomt leegstand van de hevel.

Debiet 0,3 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.

Verzonken rozet.

Inkortbare draadstang.

Compatibel met regenwater.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.