**TEMPOSOFT 2 urinoirspoeler**

Zelfsluiting na ~3 seconden

Voor paneel, soepele bediening

Referentie: **777140**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende urinoirkraan voor paneel:

Voor standaard of zelfsifonerend urinoir.

Voor paneel of wand in gipsplaat 7 mm max.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~3 seconden.

Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.

Lichaam in verchroomd messing M1/2".

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.