**TEMPOSTOP urinoirspoeler**

Zelfsluiting na ~3 seconden

Opbouw, 1/2", recht

Referentie: **777000**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende urinoirkraan voor opbouw:

Voor standaard, zelfsifonerend of staand urinoir.

Installatie in opbouw.

Zelfsluiting na ~3 seconden.

Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.

Compatibel met regenwater.

Lichaam in verchroomd messing M1/2".

Muurrozet.

Recht voor aansluiting in lijn.

30 jaar garantie.