**TEMPOFLUX 2 toiletkraan met directe spoeling**

Zelfsluitend, dubbele bediening 3l/6l

Technische ruimte voor wand 140 mm

Referentie: **762150**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende kraan voor directe toiletspoeling in technische ruimte:

Voor wand ≤ 140 mm.

Dubbele bediening 3l/6l aanpasbaar naar 2l/4l.

Soepele bediening.

Ingebouwde luchtsnuiver.

Ingebouwde stopkraan en debiet/volume regeling.

Lichaam in massief messing.

Drukknop in verchroomd metaal.

Aansluiting in lijn M3/4".

Uitgang met dichting voor PVC buis Ø 26/32.

Inkortbare draadstang.

Geluidsniveau conform met NF EN 12541 klasse II.

Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm.

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

Compatibel met regenwater.

Geschikt voor toiletten zonder spoelrand, zonder debietregeling.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.