**TEMPOFLUX 1 toiletkraan met directe spoeling**

Zelfsluitend

Ingebouwd achter verchroomde rozet Ø 195

Referentie: **761900**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende kraan voor ingebouwde directe toiletspoeling:

Rozet Ø 195 mm in messing verchroomd.

Inbouwdoos met meerdere bevestigingsmogelijkheden.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Ingebouwde luchtsnuiver.

Ingebouwde stopkraan en debiet/volume regeling.

Lichaam in massief messing en knop verchroomd.

Aansluiting in lijn M3/4".

Uitgang met dichting voor PVC buis Ø 25.

Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm.

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

30 jaar garantie.

Aangezien dit model niet is uitgerust met een waterdichte inbouwkast, dient de installateur de waterdichtheid van de inbouwruimte te verzekeren en er ook voor te zorgen dat bij condensatie of een eventueel lek het water uit de inbouwruimte kan weglopen (zie handleiding).