**TEMPOFLUX 1 toiletset met directe spoeling**

Zelfsluitende toiletset met directe spoeling

Opbouw, met afzonderlijke stopkraan

Referentie: **761002**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende set voor opbouw directe toiletspoeling:

Installatie in opbouw.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Ingebouwde luchtsnuiver.

Afzonderlijke haakse stopkraan en debiet/volume regeling.

Lichaam en drukknop in verchroomd massief messing.

Haakse aansluiting F3/4".

Met verchroomde rvs spoelpijp, kraag en dichtingsring.

Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm.

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

Compatibel met regenwater.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.