**Eéngats mengkraan op blad - 20 l/min**

Draaibare onderuitloop L.300 H.315

Bediening met staafgreep

Referentie: **2506T3**

Beschrijving voor bestektekst

Eéngats mengkraan op blad met draaibare getrokken uitloop H.315 L.300.

Stervormige straalbreker.

Keramisch binnenwerk Ø 35.

Debiet 20 l/min bij 3 bar.

Uitloop met gladde binnenkant.

Bediening d.m.v. staafgreep.

Lichaam en uitloop in messing verchroomd met verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes en moer.

Zonder trekplug en afvoer.

Geleverd met gevlochten rvs flexibels in PEX F3/8".

30 jaar garantie.