**Tweegats voorspoelkolom met mengkraan**

Met tapkraan en draaibare telescopische uitloop

Witte flexibel en kalkwerende sproeier

Referentie: **G6532**

 Beschrijving voor bestektekst

Volledige voorspoelset met tapkraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Tweegatsmengkraan op blad met aanpasbare asafstand van 100 tot 240 mm met:

- Binnenwerken met grepen.

- Draadstuk M1/2" met rozet.

- Geleverd met terugslagkleppen.

Tapkraan met draaibare telescopische uitloop L.200 mm - 290 mm.

- Debiet 20 l/min aan de uitgang.

- Binnenwerk met greep.

Witte handsproeier met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitgang (ref. 433000).

Kalkwerende sproeier met schokwerend uiteinde.

Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in messing.

Regelbare muurbevestiging.

Rvs geleidingsveer.

30 jaar garantie.

Deze toepassing biedt de mogelijkheid in montage dicht bij de muur te blijven.