**Witte sproeier M1/2"**

Met kalkwerend sproeistuk

Referentie: **433000**

Beschrijving voor bestektekst

Witte sproeier met regelbare straal en schokbestendig uiteinde.

Kalkwerend sproeistuk (verstuiver zonder rooster).

Twee straalstanden: regenstraal 8 l/min bij 3 bar en geconcentreerde straal 9 l/min bij 3 bar.

Greep bezet met antislip en verstevigd Polypropyleen (betere grip).

Massief messing verchroomd.

De sproeier kan geblokkeerd worden in open stand aan de hand van het metalen lipje.

30 jaar garantie.