**Draaibare getrokken uitloop**

Uitloop H.260 L.300

Referentie: **1306T3**

Beschrijving voor bestektekst

Draaibare getrokken uitloop Ø 22 op voet M1/2".

Uitloop H.260 mm L.300 mm in messing verchroomd.

Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei.

Aangepast voor het plaatsen van een eindfilter.

Kalkwerende straalbreker.

30 jaar garantie.