**Eéngats mengkraan op blad - 45 l/min**

Draaibare bovenuitloop L.300 H.190

Referentie: **5640T3**

Beschrijving voor bestektekst

Eéngats mengkraan op blad met draaibare getrokken uitloop H.190 L.300.

Stervormige straalbreker.

Verstevigd traditioneel mechanisme met korte pas.

Ergonomische en schokwerende bolgrepen.

Debiet 45 l/min bij 3 bar.

Volledig debiet in 1/4 draai.

Uitloop met gladde binnenkant.

Lichaam en uitloop in messing verchroomd.

PEX flexibels F3/8".

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

30 jaar garantie.