**Eéngats mengkraan op blad - 45 l/min**

Draaibare bovenuitloop L.300 H.290

Referentie: **G66453**

 Beschrijving voor bestektekst

Eéngatsmengkraan op blad voor professionele keukens.

Spoeltafelmengkraan met draaibare getrokken uitloop H.290 mm L.300 mm.

Stervormige straalbreker.

Waterloos binnenwerk met grepen.

Debiet 45 l/min bij 3 bar.

Uitloop met gladde binnenkant.

Lichaam en uitloop in messing verchroomd.

PEX flexibels F3/8".

Geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

30 jaar garantie.