**Tweegats mengkraan muurmodel - 60 l/min**

Draaibare bovenuitloop L.300

Voor een vrij werkblad

Referentie: **5647T3**

 Beschrijving voor bestektekst

Tweegats mengkraan muurmodel met draaibare getrokken bovenruitloop Ø 22 L.300, met stervormige straalbreker in messing.

Verstevigd traditioneel mechanisme met korte pas.

Ergonomische en schokwerende bolgrepen.

Debiet 60 l/min bij 3 bar in 1/4 draai.

Volledig debiet 90 l/min bij 3 bar.

Uitloop met gladde binnenkant.

Monoblok lichaam en uitloop in messing verchroomd.

S-koppelingen M1/2" M3/4" meegeleverd met rozet.

Geschikt voor uitgietbakken.

30 jaar garantie.